热敏电阻验证
*****************

将板子放入温箱中，进行高低温实验，观察对应通路的电压值是否有相应变化，根据公式转成温度后是否符合预期温度值。

例如, 热敏电阻接入了MCU 侧adc 的通道0，并且通道0属于group0，可以调用如下函数接口进行电压读取

.. code:: bash

	Adc_SetupResultBuffer(AdcGroup_0, ResultBuffer0);
	Adc_EnableGroupNotification(AdcGroup_0);
	Adc_StartGroupConversion(AdcGroup_0);
	//等待转换完成;
	Adc_ReadGroup(AdcGroup_0, AdcReadGroupBuffer0);

