MCU MCAL Can 验证
==============================


- 用户根据自己板子的电路设计，配置好板级phy芯片，使phy能正常工作。

- 通过EB工具进行Can驱动的配置。

- 板子phy引出的Can线缆与上位机软件Tsmaster或者Canoe相连，并配置好上位机软件波特率。

- 调用Autosar标准Can API接口进行数据收发，查看是否与上位机软件正常通信。

CAN驱动的使用方法细节参考 :doc:`Can驱动使用方法 <../../mcu_mcalcdd/can/index>`