Board id 定义和适配
*****************************

J6X的<board id>主要用于区分不同的硬件形态的板子，每一种不同型态的板子都需要有一个唯一的<board id>与其对应。<board id>由2位16进制数字组成，范围从<0x00>到<0xff>，该id会映射成J6X soc的adc采样的2通道电压数据。

J6X系列的新板卡设计前需要与地平线联系，申请一个唯一的<board id>，并根据该id号设计对应的板卡。

