Skip to content

# 2.1. 存储系统的配置

## 2.1.1. DDR

### 2.1.1.1. 基本介绍

DDR由一个单独的ddr_init镜像进行初始化，该镜像由MCU侧的sbl镜像负责调用。 DDR镜像会根据一个ADC的采样值来进行不同的初始化逻辑，请参考 DDR特性 。

## 2.1.2. EMMC

### 2.1.2.1. 基本介绍

J6X SOC上集成了1个MMC控制器，与外部EMMC设备交互，实现数据高速读写、安全存储等功能。 EMMC的详细信息参考 EMMC。

## 2.1.3. UFS

### 2.1.3.1. 基本介绍

J6X SOC上集成了1个UFS控制器，与外部UFS设备交互，实现数据高速读写、安全存储等功能。 UFS详细内容参考 UFS。

## 2.1.4. NOR-FLASH

### 2.1.4.1. 基本介绍

NorFlash驱动是在MCU侧实现的，Acore是通过核间通信的方式访问MCU域的NorFlash。XSPI控制器配置和NorFlash适配需要通过MCU侧的EB工具来配置。 控制器配置和Flash颗粒适配请参考 fls 集成指导。

### 2.1.4.2. MCU侧测试命令

    horizon:/$ flsbasictest
    [033.952577 0]############Fls_GetVersionInfo#############
    [033.953215 0]moduleID 92 vendorID 189 sw_major_version 1 sw_minor_version 0 sw_patch_version 0
    [033.954550 0]#############Fls_SetMode#############
    [033.955122 0]Set fast mode OK!
    [033.955510 0]###########Fls_Erase###############
    [034.304029 0]Erase offset 2000000 len 262144 OK!
    [034.304565 0]############Fls_BlankCheck##############
    [034.818230 0]Blankcheck offset 2000000 len 262144 OK!
    [034.818822 0]###########Fls_Write###############
    [034.822702 0]Write offset 2000000 len 2048 OK!
    [034.823216 0]############Fls_Read##############
    [034.826233 0]Read offset 2000000 len 2048 OK!
    [034.826736 0]###########Fls_Compare###############
    [034.830312 0]Compare offset 2000000 len 2048 OK!
    [034.831037 0]Read/Wirte data Verify success!
    [034.831542 0]############Fls_Erase##############
    [034.832396 0]############Fls_Cancel 210116449##############
    Return: 48, 0x00000030

如上打印，说明MCU侧NorFlash驱动已经正常工作了。

### 2.1.4.3. Acore Uboot/kernel下测试命令

参考 虚拟xspi-norflash使用指南。