Board dtb 加载验证
*************************

新板子bringup时，可通过启动时uboot和kernel的打印Model相关信息确定是否加载了正确的dtb,例如：

.. code:: bash

    ###dtb中的配置
	/dts-v1/;
	include "hobot-pinctrl-j6e.dtsi"

	...
	/ {
	compatible = "hobot,j6e-evm";
	model = "Horizon Robotics J6E Evaluation Module Board";
	...


.. code:: bash

    ###log中的打印
    U-Boot 2022.04-g108dff311f (May 16 2024 - 01:48:19 +0800), Build: jenkins-J6x-J6x_DailyBuild-1660
    Reset cause: unknown Reset
    U-Boot: config_dtb_addr = 00000000ab000000
    Can't find force-uboot-use prop
    Model: Horizon Robotics J6E Evaluation Module Board

	...


