MIPI TX 验证
****************

目前系统有支持MAX9295A/E的加串场景的loopback支持，可直接使用。

MAX9295E
===========

IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296A->RX0

.. code:: bash

	# IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296->RX0 Loopback 1080P@30 case:
	/app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_1080p_30fps -d 1 -l 100

	# IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296->RX0 Loopback 1080P@60 case:
	 /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_1080p_60fps -d 1 -l 100
        # IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296->RX0 Loopback 4K@30 case:
	/app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_4k_30fps -d 1 -l 100

        # IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296->RX0->CIM0->hbplayer 1080P@30 case:
        /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c  plane1_nv12_csi_yuv422_1080p_30fps -d 1 -l 1000000 &
        cd /app/testcase/S10_Camera/testsuite/cfg/case_evm
        ../../scripts/hbn_camera_test.sh tr_1v_yuv_cim0_ddr_1080p_dummy_idu S1 r100


IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296A->RX1

.. code:: bash

	# IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296->RX1 Loopback 1080P@30 case:
	/app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_1080p_30fps -d 2 -l 100

	# IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296->RX1 Loopback 1080P@60 case:
	 /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_1080p_60fps -d 2 -l 100
        # IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296->RX1 Loopback 4K@30 case:
	/app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_4k_30fps -d 2 -l 100

        # IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296->RX1->CIM1->hbplayer 1080P@30 case:
        /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c  plane1_nv12_csi_yuv422_1080p_30fps -d 2 -l 1000000 &
        cd /app/testcase/S10_Camera/testsuite/cfg/case_evm
        ../../scripts/hbn_camera_test.sh tr_1v_yuv_cim1_ddr_1080p_dummy_idu S1 r100

+--------------------------------------------------------------------------+
| 若有新加串支持，可参考上述已有case，新增相应tx验证case之后，调用测试。   |
+--------------------------------------------------------------------------+