Skip to content

# 3.12. MIPI TX 验证

目前系统有支持MAX9295A/E的加串场景的loopback支持，可直接使用。

## 3.12.1. MAX9295E

IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296A->RX0

    # IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296->RX0 Loopback 1080P@30 case:
    /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_1080p_30fps -d 1 -l 100

    # IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296->RX0 Loopback 1080P@60 case:
     /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_1080p_60fps -d 1 -l 100
    # IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296->RX0 Loopback 4K@30 case:
    /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_4k_30fps -d 1 -l 100

    # IDU0->TX0->MAX9295E->MAX9296->RX0->CIM0->hbplayer 1080P@30 case:
    /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c  plane1_nv12_csi_yuv422_1080p_30fps -d 1 -l 1000000 &
    cd /app/testcase/S10_Camera/testsuite/cfg/case_evm
    ../../scripts/hbn_camera_test.sh tr_1v_yuv_cim0_ddr_1080p_dummy_idu S1 r100

IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296A->RX1

    # IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296->RX1 Loopback 1080P@30 case:
    /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_1080p_30fps -d 2 -l 100

    # IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296->RX1 Loopback 1080P@60 case:
     /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_1080p_60fps -d 2 -l 100
    # IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296->RX1 Loopback 4K@30 case:
    /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c plane1_nv12_csi_yuv422_max9295_max9296_rx_4k_30fps -d 2 -l 100

    # IDU1->TX1->MAX9295E->MAX9296->RX1->CIM1->hbplayer 1080P@30 case:
    /app/testcase/S12_Display/testsuite/script/display_test.sh -a vnode_soc -c  plane1_nv12_csi_yuv422_1080p_30fps -d 2 -l 1000000 &
    cd /app/testcase/S10_Camera/testsuite/cfg/case_evm
    ../../scripts/hbn_camera_test.sh tr_1v_yuv_cim1_ddr_1080p_dummy_idu S1 r100

若有新加串支持，可参考上述已有case，新增相应tx验证case之后，调用测试。