Skip to content

# 1.8. Boot strap检查

J6X 的strap pin 引脚对应的功能定义如下：

bit[15]:<jtag_spi_select>:软件默认相关的pin为JTAG模式，不加判断逻辑

bit[14]:<recovery>:软件定义的 hsm recovery 功能pin

bit[13-12]:<img_location>:软件定义的main域镜像位置【00-ufs,01-emmc,10-sd,11-ufs】

bit[11]:<log disable>:rom code 打印输出【0-log print,1-disable print】

bit[10]:<flash reset>:nor flash 复位形式【0-flash hw-reset,1-flash sw-reset】

bit[9]:<serial speed>:bootrom 串口波特率【0- uart<115200>can<500k> ,1- uart<921600>can<1M>】

bit[8]:<cpu speed>:cpu速度【0-20M/10M ,1-600M/300M】

bit[7]:<ecc_err_nocare>:开关ecc检查【0-ecc检查 ,1-关ecc检查】

bit[6]:<global_secboot>:全局安全启动开关【0-安全启动 ,1-非安全启动】

bit[5]:<hsm_secboot>:hsm安全启动开关【0-安全启动 ,1-非安全启动】

bit[4-3]:<bootmode>:启动模式【00-bootmode1.x,01-bootmode2.x,10-bootmode3.x,11-bootmode0.x】

bit[2]:<bootsrc>:启动介质【0-flash ,1-serial】

bit[1-0]:<serialsrc>:serial启动时的接口【00-uart,01-can,1x-usb】