Skip to content

# 18.1. J6X USB硬件规格

## 18.1.1. USB简介

USB，全称为Universal Serial Bus（通用串行总线），是一种用于在计算机及其外部设备之间传输数据、供电和连接外部设备的标准接口。 USB由英特尔公司（Intel）于1996年推出，旨在提供一种简便、统一和可靠的连接方式。 USB接口在计算机科技中广泛应用，它取代了许多早期的串口和并口连接方式，提供更高的数据传输速度和更简便的使用体验。 USB支持热插拔，这意味着用户可以在计算机运行的情况下插拔USB设备，而无需重新启动系统。 USB接口有多种形状和规格，其中包括USB Type-A、USB Type-B、Micro USB、Mini USB和USB Type-C等。 不同的USB规格支持不同的数据传输速度和功率输出，适用于各种设备，包括打印机、摄像头、键盘、鼠标、移动设备、音频设备、存储设备等。

## 18.1.2. J6X USB特性

J6X USB相关特性如下：

- 1个DWC31 DRD静态双角色控制器，主机控制器符合xHCI协议，设备端使用DWC31规范。

- 1个USB 2.0 femtoPHY，UTMI接口和控制器相连。

- 支持USB 2.0速度（480Mbps）。

- 支持OTG-Like功能。

- Bootrom支持USB设备端下载启动功能，下载方式为DFU。

- 设备端支持4对端点，共8个，默认平分，可一定范围内配置。

- 支持内部DMA，并且支持Scatter/Gather功能。

## 18.1.3. J6X USB连接方式

J6X作device，连接Micro-B口，另一端连到PC； J6X作host，连接USB Type-A口（注：J6X不支持同时作device和host）。

J6X USB 接口