uboot下使用UFS
=====================

uboot下UFS运行HS-GEAR4模式，支持在uboot console下使用标准scsi cmd使用UFS。

常见用法
-----------

scsi device [dev] 切换选中的UFS设备。

scsi info 查看选中的UFS设备信息。

scsi part 查看选中的UFS设备当前的分区信息。

scsi read addr blk# cnt 从当前选中的UFS设备读取数据到内存。

scsi write addr blk# cnt 将内存中的数据写入到当前选中的UFS设备。
