Skip to content

# 7.2.1. 概况

J6X Watchdog支持窗口模式和普通模式，普通模式需要在计时器减为0之前喂狗；窗口模式规定需要在窗口期内喂狗，窗口期为第一次Timeout到第二次Timeout之间，可配置在第一次Timeout时产生中断信号，如果在窗口期内没有喂狗或在窗口期外喂狗都会产生FCHM信号至MCU，由MCU来控制重启。

J6X SoC包含13个看门狗，分布如下：Acore共6个、MCU共3个、VDSP共1个、BPU共2个、HSM共1个，其中Acore Watchdog具体使用情况如下表：

Watchdog 0 | Reserved for Users
Watchdog 1 | 监控Acore 6核irq响应超时，Timeout时长为161ms
Watchdog 2 | 监控Acore 6核Kthread响应超时，Timeout时长为5162ms
Watchdog 3 | Reserved for Users
Watchdog 4 | Reserved for Users
Watchdog 5 | Reserved for Users