Skip to content

# 16.2.1. 控制器介绍

## 16.2.1.1. 规格

- 控制器标准：SD Host Controller Standard Specification version 4.00

- 控制器支持的设备标准：

      * SD：SD Memory version 4.00 (SD, SDHC, SDXC)
      * SDIO：SDIO version 4.00
      * eMMC：version 5.1

## 16.2.1.2. UHS-I 接口

    * 可配的位宽（8/4/1位）
    * SDR104硬件tuning机制
    * 信号电压调整支持

## 16.2.1.3. eMMC接口

    * 可配的位宽（8/4/1位）
    * HS200硬件tuning机制
    * HS400/HS400ES支持
    * CMDq支持

## 16.2.1.4. PHY

    * 内置phy
    * SD clock控制
    * dll控制
    * 完整的traning流程实现（input delay/output delay）

## 16.2.1.5. ASF功能安全

    * Transaction Timeout Monitoring
    * SD/eMMC Protocol Checking
    * Integrity Checking
    * SRAM Protection
    * Data and Address Parity Protection
    * Configuration and Status Register Protection