Skip to content

# 18.2. J6X USB模块功能

下表列出了J6X USB支持的功能。

> 功能 | 描述
> --- | ---
> 支持Linux USB xHCI驱动 | 支持控制器初始化，PHY配置，xHCI驱动实现等
> 支持Linux USB device驱动 | 设备控制器驱动初始化，电源控制，PHY配置，gadget驱动实现等
> 支持USB声卡 | 支持主机侧USB声卡，支持录音、播放等
> 支持USB存储介质 | 支持主机侧USB存储驱动，能够识别操作U盘、读卡器等
> 支持adb | 支持Android调试桥
> 支持U-Boot Fastboot | 支持U-Boot下提供USB刷写Flash、eMMC
> 支持SBL DFU下载 | 支持SBL下载镜像到DDR、SRAM
> 支持Bootrom USB下载 | 支持Bootrom阶段通过USB下载SBL镜像到SRAM
> 支持PHY驱动 | 提供常见的PHY操作，例如复位，角色，信号tunning等