控制器介绍
=============

规格
-------

-  控制器标准：SD Host Controller Standard Specification version 4.00

-  控制器支持的设备标准：

   ::

        * SD：SD Memory version 4.00 (SD, SDHC, SDXC)
        * SDIO：SDIO version 4.00
        * eMMC：version 5.1

UHS-I 接口
-------------

::

   * 可配的位宽（8/4/1位）
   * SDR104硬件tuning机制
   * 信号电压调整支持

eMMC接口
-----------

::

   * 可配的位宽（8/4/1位）
   * HS200硬件tuning机制
   * HS400/HS400ES支持
   * CMDq支持

PHY
------

::

   * 内置phy
   * SD clock控制
   * dll控制
   * 完整的traning流程实现（input delay/output delay）

ASF功能安全
--------------

::

   * Transaction Timeout Monitoring
   * SD/eMMC Protocol Checking
   * Integrity Checking
   * SRAM Protection
   * Data and Address Parity Protection
   * Configuration and Status Register Protection
