Skip to content

# 6.2. 系统分区

J6X中，Flash使用fpt，emmc/UFS使用GPT来组织分区和管理数据。 OTA时，将以分区为单位对目标分区进行更新。J6X将这些分区按照不同的类型做如下区分：

分区类型 | 属性 | 升级方式 | 举例
单分区 | 持久化分区：一般存储系统运行时需要加载的一些配置文件和参数等数据。如分区表中的ubootenv、veeprom等。 用户分区：指与系统启动无关的分区。一般在系统启动后才会被挂载，如userdata分区。 | 单分区一般没有镜像， 分区数据需要长期保存， 不支持OTA升级。 | ubootenv, veeprom, misc, userdata, backhaul, map
AB 分区 | 前缀同名且尾缀带_a和_b的分区称做AB分区。 | AB分区交替升级。 | boot_a, boot_b
BACK 分区 | 前缀同名且尾缀带_bak的分区称作back分区，在J6X系统中主要指HSM分区， 主要构成为1个主分区和若干个备份分区。 | back分区只升级主分区，主分区升级并验证成功后，将主分区内容同步到备份分区。 | HSM_FW, HSM_FW_bak

详细分区表配置请参考：镜像分区配置