多路控制台支持
=================

串口控制台使用
-----------------

J6X芯片支持串口，软件缺省登录串口控制台，在PC端可以用SecureCRT，minicom，picocom等软件登录
（注：目前镜像仅支持串口控制台波特率为921600，如配置其他的波特率需要修改镜像）。

配置方法
~~~~~~~~~~~

SecureCRT
^^^^^^^^^^^^

1) windows上需要安装虚拟COM端口（VCP）驱动程序，驱动下载地址：http://www.ftdichip.cn/Drivers/VCP.htm；

2) 在protocol下拉菜单中选择serial；

3) 选择port口为板子连接到电脑上的com口，可在我的电脑>右键属性>硬件>设备管理器中查看，波特率选择921600；板子连接到电脑上会有4个COM口，acore串口是第三个，mcu串口是第四个；

4) 连接登录。

Minicom
^^^^^^^^^^

连接串口命令参考如下：

.. code:: shell

        minicom –b 921600 –D /dev/tty*

Picocom
^^^^^^^^^^

连接串口命令参考如下：

.. code:: shell

        picocom –b 921600 /dev/tty*

ssh控制台使用
----------------

板上系统默认开启ssh服务，需要配置网络，用ssh工具登录。

如果需要配置网络可以参考下面的操作：

.. code:: shell

        ifconfig eth1 XX.XX.XX.XX netmask xxx.xxx.xxx.xxx   # 设置IP和掩码
        ifconfig eth1 hw ether xx.xx.xx.xx.xx.xx            # 设置mac地址
        route add default gw xx.xx.xx.xx                    # 设置网关

板上查看ip地址：

.. code:: shell

        ifconfig -a

PC端通过ssh登录板子：

.. code:: shell

        ssh root@XX.XX.XX.XX

adb控制台使用
----------------

adb工具包可以通过android官网下载。
进入系统之后可以开启ADB调试功能，使用Micro-USB连接PC后，设备管理器自动识别设备。


在板子上启动ADB调试功能：

.. code:: shell

        hobot-adbd start

PC端连接板上系统，使用ADB调试，如下：

.. code:: shell

        adb shell
 
在PC端可以通过adb push传文件到板子上，或者通过adb pull从板子上下载文件到PC：

.. code:: shell
 
        adb push /path/to/your/file /userdata
        adb pull /userdata/file /path/to/your/file
