Skip to content

# 4. 多路控制台支持

## 4.1. 串口控制台使用

J6X芯片支持串口，软件缺省登录串口控制台，在PC端可以用SecureCRT，minicom，picocom等软件登录 （注：目前镜像仅支持串口控制台波特率为921600，如配置其他的波特率需要修改镜像）。

### 4.1.1. 配置方法

#### 4.1.1.1. SecureCRT

1. windows上需要安装虚拟COM端口（VCP）驱动程序，驱动下载地址：http://www.ftdichip.cn/Drivers/VCP.htm；

2. 在protocol下拉菜单中选择serial；

3. 选择port口为板子连接到电脑上的com口，可在我的电脑>右键属性>硬件>设备管理器中查看，波特率选择921600；板子连接到电脑上会有4个COM口，acore串口是第三个，mcu串口是第四个；

4. 连接登录。

#### 4.1.1.2. Minicom

连接串口命令参考如下：

    minicom –b 921600 –D /dev/tty*

#### 4.1.1.3. Picocom

连接串口命令参考如下：

    picocom –b 921600 /dev/tty*

## 4.2. ssh控制台使用

板上系统默认开启ssh服务，需要配置网络，用ssh工具登录。

如果需要配置网络可以参考下面的操作：

    ifconfig eth1 XX.XX.XX.XX netmask xxx.xxx.xxx.xxx   # 设置IP和掩码
    ifconfig eth1 hw ether xx.xx.xx.xx.xx.xx            # 设置mac地址
    route add default gw xx.xx.xx.xx                    # 设置网关

板上查看ip地址：

    ifconfig -a

PC端通过ssh登录板子：

    ssh root@XX.XX.XX.XX

## 4.3. adb控制台使用

adb工具包可以通过android官网下载。 进入系统之后可以开启ADB调试功能，使用Micro-USB连接PC后，设备管理器自动识别设备。

在板子上启动ADB调试功能：

    hobot-adbd start

PC端连接板上系统，使用ADB调试，如下：

    adb shell

在PC端可以通过adb push传文件到板子上，或者通过adb pull从板子上下载文件到PC：

    adb push /path/to/your/file /userdata
    adb pull /userdata/file /path/to/your/file