Skip to content

# 11.4. debug信息

hbmem支持通过sys节点查询相关debug信息。

## 11.4.1. 如何查看当前ION内存分配情况

    cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/ion_cma
    cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/cma_reserved
    cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/carveout
    cat /sys/kernel/debug/ion/heaps/all_heap_info

## 11.4.2. 如何查看当前的ION预留内存的情况

其中ION_HEAP_TYPE_CARVEOUT（HB_MEM_USAGE_PRIV_HEAP_RESERVED）、ION_HEAP_TYPE_CMA_RESERVED（HB_MEM_USAGE_PRIV_HEAP_2_RESERVED）和 ION_HEAP_TYPE_DMA（HB_MEM_USAGE_PRIV_HEAP_DMA）heap的预留情况也可以查看启动日志，如下所示，第一行代表ION_HEAP_TYPE_CARVEOUT的起始地址和大小，第二行代表ION_HEAP_TYPE_CMA_RESERVED的起始地址和大小，第三行代表ION_HEAP_TYPE_DMA的起始地址和大小：

## 11.4.3. 如何直接读写内存

### 11.4.3.1. 使用devmem工具可以直接访问内存

    devmem -h

### 11.4.3.2. 直接写入内存

    devmem 0xE0000000 32 0x12345678

### 11.4.3.3. 读取内存

    devmem 0xE0000000