UFS可靠性评估（寿命分析）
===========================

-  由于各个厂商的UFS擦写均衡算法不同，UFS的寿命与具体型号相关，需要根据具体的UFS设备数据手册来判断寿命。
-  实际运行时，可以查看UFS Device Health Descriptor，根据协议定义可以查看当前的寿命使用的百分比。
-  在linux系统上，每次启动后都会更新UFS设备下的eol_info、life_time_estimation_a、life_time_estimation_b节点为最新的状态。其中，eol_info值是0x1时保留块状态正常，life_time_estimation_a和life_time_estimation_b值范围在0x1到0xA时寿命正常，具体参考UFS设备数据手册。

.. code:: bash

   # 查看UFS的保留块状态和寿命
   cat /sys/devices/platform/soc/*ufs/health_descriptor/eol_info
   cat /sys/devices/platform/soc/*ufs/health_descriptor/life_time_estimation_a
   cat /sys/devices/platform/soc/*ufs/health_descriptor/life_time_estimation_b
